

**报告编号：** **NYT/BG22120522**

**检** **验** **报** **告**

样品名称： 生 活 饮 用 水

委托单位： 定襄县疾病预防控制中心

检验类别： 委 托 检 验

山西宁宇通检测技术服务有限公司

**二○二二年十二月三十日**

检 验 报 告

**报告编号：NYT/BG22120522**

第1页 共2页


|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品名称 | 生活饮用水 | | | | 检验类别 | | 委托检验 | | |
| 委托单位 | 定襄县疾病预防控制中心 | | | | 来样方式 | | 送样 | | |
| 采样地点 | 建行宿舍 | | | | 样品编号 | | SZ-22120522 | | |
| 样品数量 | 1份 | | | | 来样日期 | | 2022.12.28 | | |
| 样品描述 | 清澈、透明 | | | | 分析日期 | | 2022.12.28-2022.12.30 | | |
| 检验项目 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物等16项(见续页) | | | | | | | | |
| 检验依据 | GB/T 5750-2006《生活饮用水标准检验方法》 | | | | | | | | |
| 主要仪器  设备及编号 | 离子色谱仪NYT/YQ-011、紫外可见分光光度计NYT/YQ-069、电感耦合等离 子体质谱仪NYT/YQ-140等 | | | | | | | | |
| 检验结论 | 共检16项，所检项目均符合GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》的要求 | | | | | | | | |
| 测试环境 | 温度： 18.0-25.0 ℃ 湿度：30.0-50.0 %RH | | | | | | | | |
| 审核人 |  | | | 批准人 | |  | | | 日 |
| 备注 | 检验结果仅对来样负贵 | | | | | | | | |
| 录入 | 王彩平 | **校对** | 李志清 | | | 打印日期 | | 2022.12.30 | |

检 验 报 告 ( 续 页 )

报告编号： NYT/BG22120522

第2页 共2页

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 | 单位 | 检验结果 | 标准规定 | 单项判定 |
| 1 | 色度 | 度 | <5 | ≤15 | 合格 |
| 2 | 浑浊度 | NTU | <1 | ≤1  (水源与净水技术条件限制时为≤3) | 合格 |
| 3 | 臭和味 |  | 无 | 无异臭、异味 | 合格 |
| 4 | 肉眼可见物 |  | 无 | 无 | 合格 |
| 5 | 氨氮 | mg/L | <0.02 | ≤0.5 | 合格 |
| 6 | 硝酸盐(以氮计) | mg/L | 5.78 | ≤10(地下水源限制时为20) | 合格 |
| 7 | 砷 | mg/L | 0.00068 | ≤0.01 | 合格 |
| 8 | 汞 | mg/L | <0.00007 | ≤0.001 | 合格 |
| 9 | 镉 | mg/L | <0.00006 | ≤0.005 | 合格 |
| 10 | 铬(六价) | mg/L | <0.004 | ≤0.05 | 合格 |
| 11 | 铅 | mg/L | <0.00007 | ≤0.01 | 合格 |
| 12 | 耗氧量 | mg/L | 0.56 | ≤3  (水源限制，源水耗氧量>6mg/L时为5) | 合格 |
| 13 | 菌落总数 | CFU/mL | 3 | ≤100 | 合格 |
| 14 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
| 15 | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
| 16 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
| 以下空白 | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |



**报告编号：** **NYT/BG22120523**

**检** **验** **报** **告**

样品名称： 生 活 饮 用 水

委托单位： 定襄县疾病预防控制中心

检验类别： 委 托 检 验

山西宁宇通检测技术服务有限公司

二○二二年十二月三十日

检 验 报 告

报告编号：NYT/BG22120523

第1页 共2页


|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品名称 | 生活饮用水 | | | | 检验类别 | | 委托检验 | | |
| 委托单位 | 定襄县疾病预防控制中心 | | | | 来样方式 | | 送样 | | |
| 采样地点 | 世纪花园小区 | | | | 样品编号 | | SZ-22120523 | | |
| 样品数量 | 1份 | | | | 来样日期 | | 2022.12.28 | | |
| 样品描述 | 清澈、透明 | | | | 分析日期 | | 2022.12.28-2022.12.30 | | |
| 检验项目 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物等16项(见续页) | | | | | | | | |
| 检验依据 | GB/T 5750-2006《生活饮用水标准检验方法》 | | | | | | | | |
| 主要仪器  设备及编号 | 离子色谱仪NYT/YQ-011、紫外可见分光光度计NYT/YQ-069、电感耦合等离 子体质谱仪NYT/YQ-140等 | | | | | | | | |
| 检验结论 | 共检16项，所检项目均符合GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》的要求 | | | | | | | | |
| 测试环境 | 温度： 18.0-25.0℃ 湿度： 30.0-50.0 %RH | | | | | | | | |
| 审核人 |  | | | 批准人 | |  | | | 月3~日 |
| 备注 | 检验结果仅对来样负责 | | | | | | | | |
| 录入 | 王彩平 | 校对 | 李志清 | | | 打印日期 | | 2022.12.30 | |

检 验 报 告 ( 续 页 )

第2页 共2页

报告编号： NYT/BG22120523

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 | 单位 | 检验结果 | 标准规定 | 单项判定 |
| 1 | 色度 | 度 | <5 | ≤15 | 合格 |
| 2 | 浑浊度 | NTU | <1 | ≤1  (水源与净水技术条件限制时为≤3) | 合格 |
| 3 | 臭和味 |  | 无 | 无异臭、异味 | 合格 |
| 4 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 合格 |
| 5 | 氨氮 | mg/L | <0.02 | ≤0.5 | 合格 |
| 6 | 硝酸盐(以氮计) | mg/L | 5.88 | ≤10(地下水源限制时为20) | 合格 |
| 7 | 砷 | mg/L | 0.00087 | ≤0.01 | 合格 |
| 8 | 汞 | mg/L | <0.00007 | ≤0.001 | 合格 |
| 9 | 镉 | mg/L | <0.00006 | ≤0.005 | 合格 |
| 10 | 铬(六价) | mg/L | <0.004 | ≤0.05 | 合格 |
| 11 | 铅 | mg/L | <0.00007 | ≤0.01 | 合格 |
| 12 | 耗氧量 | mg/L | 0.48 | ≤3  (水源限制，源水耗氧量>6mg/L时为5) | 合格 |
| 13 | 菌落总数 | CFU/mL | 2 | ≤100 | 合格 |
| 14 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
| 15 | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
| 16 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
| 以下空白 | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |



**报告编号：** **NYT/BG22120524**

**检** **验** **报** **告**


**样品名称：** 生 活 饮 用 水

**委托单位：** 定襄县疾病预防控制中心

检验类别： 委 托 检 验

山西宁宇通检测技术服务有限公司

二○二二年十二月三十日

检 验 报 告

**报告编号：NYT/BG22120524**

第1页 共2页

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品名称 | 生活饮用水 | | | | 检验类别 | | 委托检验 | |
| 委托单位 | 定襄县疾病预防控制中心 | | | | 来样方式 | | 送样 | |
| 采样地点 | 信合小区 | | | | 样品编号 | | SZ-22120524 | |
| 样品数量 | 1份 | | | | 来样日期 | | 2022.12.28 | |
| 样品描述 | 清澈、透明 | | | | 分析日期 | | 2022.12.28-2022.12.30 | |
| 检验项目 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物等16项(见续页) | | | | | | | |
| 检验依据 | GB/T 5750-2006《生活饮用水标准检验方法》 | | | | | | | |
| 主要仪器  设备及编号 | 离子色谱仪NYT/YQ-011、紫外可见分光光度计NYT/YQ-069、电感耦合等离 子体质谱仪NYT/YQ-140等 | | | | | | | |
| 检验结论 | 共检16项，所检项目均符合GB5749-2006《生活饮用六工生标准》的要求 | | | | | | | |
| 测试环境 | 温度： 18.0-25.0 ℃ 湿度： 30:0-50.0-%RH | | | | | | | |
| 审核人 |  | | | 批准人 | |  | | |
| 备注 | 检验结果仅对来样负责 | | | | | | | |
| 录入 | 王彩平 | 校对 | 李志清 | | | 打印日期 | | 2022.12.30 |

**检** **验** **报** **告** **(** **续** **页** **)**

3

**报告编号：NYT/BG22120524**

第2页 共2页

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **检验项目** | **单位** | **检验结果** | 标准规定 | 单项判定 |
| 1 | 色度 | 度 | <5 | ≤15 | 合格 |
| 2 | 浑浊度 | NTU | <1 | ≤1  (水源与净水技术条件限制时为≤3) | 合格 |
| 3 | 臭和味 |  | 无 | 无异臭、异味 | 合格 |
| 4 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 合格 |
| 5 | 氨氮 | mg/L | <0.02 | ≤0.5 | 合格 |
| 6 | 硝酸盐(以氮计) | mg/L | 6.03 | ≤10(地下水源限制时为20) | 合格 |
| 7 | 砷 | mg/L | 0.00078 | ≤0.01 | 合格 |
| 8 | 汞 | mg/L | <0.00007 | ≤0.001 | 合格 |
| 9 | 镉 | mg/L | <0.00006 | ≤0.005 | 合格 |
| 10 | 铬(六价) | mg/L | <0.004 | ≤0.05 | 合格 |
| 11 | 铅 | mg/L | 0.00016 | ≤0.01 | 合格 |
| 12 | 耗氧量 | mg/L | 0.32 | ≤ 3  (水源限制，源水耗氧量>6mg/L时为5) | 合格 |
| 13 | 菌落总数 | CFU/mL | 4 | ≤100 | 合格 |
| 14 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
| 15 | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
| 16 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
| 以下空白 | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |